第14次労働災害防止計画の取組

|  |  |
| --- | --- |
| 事業場名  （記載は任意） |  |
| 業種 | 製造業  建設業  道路貨物運送業  その他の運送業（道路貨物以外）  林業  保健衛生業  商業  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ※**道路貨物運送業、建設業、製造業、林業**の方につきましては、１ページ目のほか、**以下の該当ページ**についてもご回答願います。  道路貨物運送業・・・２、３ページ目　　　建設業・・・４ページ目  製　　　造　　　業・・・５ページ目　　　　　林 業・・・６ページ目 |
| 労働者数 | １～９  10～49  50～99  100～499  500～999  1000以上 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行動災害の防止 | 転倒災害防止の取組 | 設備の改善の実施 | 有  無 |  |
| 転倒危険マップの作製 | 有  無 |  |
| 標識の設置 | 有  無 |  |
| 社内教育の実施 | 有  無 | 全労働者 |
| ※有の場合は右隣の欄についてもご回答ください。 | | 正社員のみ |
| 腰痛予防の取組（医療・介護） | ノーリフト・ケアの実施 | 有  無 |  |
| 高年齢労働者対策 | エイジフレンドリー  ガイドラインに沿った取組 | リスクアセスメントの実施 | 有  無 |  |
| 職場環境の改善の実施 | 有  無 |  |
| 健康や体力の状況の把握 | 有  無 |  |
| 健康や体力に応じた作業配置 | 有  無 |  |
| 安全衛生教育の実施 | 有  無 |  |
| 多様な働き方への対応 | 外国人労働者の労働災害防止 | 安全衛生教育の実施 | 有  無 | 母国語教材 |
|  | 視聴覚教材 |
| ※有の場合は右隣の欄についてもご回答ください。 | | 日本語教材 |
| 健康確保  対策 |  | 年休取得率 | 約　　 ％ |  |
|  | インターバル制度の導入 | 有  無 |  |
|  | メンタルヘルス対策の取組 | 有  無 |  |
|  | ストレスチェックの実施 | 有  無 |  |
|  | 産業保健サービスの提供 | 有  無 |  |
| 化学物質  対策 | 危険有害性が把握されている化学物質 | ラベル表示 | 有  無 |  |
| SDSの交付 | 有  無 |  |
| リスクアセスメントの実施 | 有  無 |  |
| 熱中症対策 | 暑さ指数の把握 | WBGT指数計の活用 | 有  無 |  |

【点検表の提出先】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 監督署名 | メールアドレス | 所在地 | 担当部署 |
| 大船渡監督署 | [oofunato-kanan@mhlw.go.jp](mailto:oofunato-kanan@mhlw.go.jp) | 岩手県大船渡市大船渡町字台13－14 | 監督・安衛課  Tel：0192-26-5231 |

第14次労働災害防止計画の取組（道路貨物運送業）

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの実施状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理体制の確立等 | 全て実施 | 荷役作業における労働災害防止措置（基本的な対策） | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| 墜落・転落による労働災害の防止対策 | 全て実施 | フォークリフトによる労働災害の防止対策 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| クレーン等による労働災害の防止対策 | 全て実施 | コンベヤーによる労働災害の防止対策 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |

※以下の実施事項に対する実施状況について、該当する□に✓を記入してください。



第14次労働災害防止計画の取組（道路貨物運送業）

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの実施状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ロールボックスパレット等による労働災害防止対策 | 全て実施 | 転倒による労働災害防止対策 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| 腰痛防止対策 | 全て実施 | その他の労働災害の防止対策 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| 荷役作業の安全衛生教育の実施 | 全て実施 | 陸運事業者と荷主等との連絡調整 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |

※以下の実施事項に対する実施状況について、該当する□に✓を記入してください。



第14次労働災害防止計画の取組（建設業）

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメント

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施体制の確立等 | 全て実施 | 対象の選定 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| 情報の入手 | 全て実施 | 危険性又は有害性の特定 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| リスクの見積もり | 全て実施 | リスク低減措置の検討及び実施 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| 記録の作成 | 全て実施 | 結果の周知 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |

※以下の実施事項に対する実施状況について、該当する□に✓を記入してください。



第14次労働災害防止計画の取組（製造業）

機械によるはさまれ・巻き込まれ災害防止の取組

|  |  |
| --- | --- |
| 回転軸、歯車、プーリー、ベルトなどに覆い・囲い等を設け有効に保持している | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| 安全カバー、安全装置を常に有効な状態に保持している | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| 開閉するカバーにはインターロック（リミット）スイッチを設けている | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| 「安全な作業標準」を定め、作業標準を遵守している | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| 作業標準に清掃や点検・修理などの非定常作業についても定めている | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| 清掃作業や点検作業の際には「点検のため停止中」などの表示をしている | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| 取外しが可能な安全カバーに「機械が作動中は取り外さないこと」等の表示をしている | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| はさまれる危険がある箇所等には見やすい位置に確認しやすい方法で注意表示をしてある | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| 非常停止装置は、非常時に直ちに作動させることができる位置に設置している | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| ボール盤など回転する刃物に巻き込まれる危険がある機械の操作について、手袋の使用を禁止している | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |
| 作業衣が回転物に巻き込まれないよう、破れやほつれ、袖口の留めなどを始業時に点検している | 全て実施 |
| 一部実施 |
| 実施していない |

第14次労働災害防止計画の取組（林業）

チェーンソーによる伐木作業の安全に関するガイドラインに基づく実施事項

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保護具・保護衣の着用 | 全て実施 | 安全なチェーンソーの取扱い | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| 作業計画の策定 | 全て実施 | 安全な伐木作業の徹底 | 全て実施 |
| 一部実施 | 一部実施 |
| 実施していない | 実施していない |
| 安全な造材作業の徹底 | 全て実施 |  | |
| 一部実施 |
| 実施していない |

※以下の実施事項に対する実施状況について、該当する□に✓を記入してください。

