**変状時点検表**

１．この点検表は、日常点検で見つかった土砂崩壊の前兆現象の進行状況を変状項目・箇所ごとに点検し、確認するためのものである。（なお、設計・施工段階別点検表で確認された亀裂なども同様とする。）

２．日常点検表において変状が発見された場合は、この点検表の点検実施欄の該当項目に○印をつけ、変状箇所欄に該当箇所（詳細な位置、必要に応じて図示）を明記の上、点検する。点検頻度は日常点検よりも多く行う。なお、変状項目・箇所以外については引き続き日常点検表を用いて行う。

３．亀裂などの変状の進行状況は、下記点検表の「現象」や項目ごとの「解説」「現象・判断基準」に合致しているかどうかで判定し、該当する項目の有か無に○印をつける。

４．変状などの進行が確認（有に○印がついた状態）された場合は、一時作業を中断した上で、措置項目の安全措置を施し、該当する措置項目に○印をつける。

５．変状などの進行が確認された場合は、発注者に報告するとともに、異常時対応シートを作成し、シートに従い必要な対応を行う。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  | 変状箇所 |  | 施工会社 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 点検実施（○をつける） | 項目 | 現象 | 月日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 点検時期または時刻 | （　　） | （　　） | （　　） | （　　） | （　　） | （　　） | （　　） | （　　） | （　　） | （　　） |
| 切土部 |  | ①切土こう配 | 丁張りと合致していない | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ②亀裂 | 進展している | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ③はらみ | 進展している | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ④落石 | 小石程度が連続して起きている | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ⑤崩壊 | 肌落ち等が連続して起きている | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ⑥湧水 | 量に変化が起きている | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | 濁りが発生している | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ⑦浮石・転石 | 変状が見られる | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| 残斜面及び周辺 |  | ②亀裂 | 進展している | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ③はらみ | 進展している | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ④落石・⑤崩壊 | 増加、拡大している | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ⑦浮石・転石 | 変状が見られる | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ⑧樹木 | 樹木の傾斜などに変化がある | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ⑨構造物 | 変状が進んでいる | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| ほか |  | ⑫特記すべき現象（　　　　　　　　　　　　　　） | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
|  | ⑬その他（内容：　　　　　　　　　　　　　　　） | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （複数可）措置項目 | （１）引き続き変状を観察する（措置なし） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （２）変状のモニタリングを実施する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （３）監視員を配置する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （４）変状のある付近を立入禁止にする |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （５）変状のある付近での作業を中断し、退避する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （６）異常時対応シートに記載して報告する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検者サイン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認者サイン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |